**Bulletin Questions/Réponses**

DC N° ADM.It/41/shop/082/19 : Acquisition de quatre (4) photocopieurs monochromes pour les bureaux régionaux CRA et PRAPS

| No | QUESTIONS | REPONSES |
| --- | --- | --- |
|  | A quoi sert-il le Disjoncteur à relais thermique (DRT) dans le fonctionnement de la photocopieuse monochrome ? | Permet de protéger contre les chocs électriques |
|  | Est-ce qu’il est intégré à la photocopieuse monochrome déjà à la fabrication ? ou livré avec en accessoire avec la photocopieuse ? | Non, ; livré en accessoire avec la photocopieuse |
|  | Quelles sont les caractéristiques techniques du Disjoncteur à relais thermique (DRT) demandé ? | 7.5 Kw 230 ou 400V |