**REPUBLIQUE DU NIGER**

****

**MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT NIGER**

**(MCA-NIGER)**

|  |
| --- |
| **ADDENDUM N°3** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Demande de Cotation N°** | **IR/RMA/4/Shop/463/23** |
| Objet | **Travaux de réhabilitation de cent (100) poulaillers dans cinq (5) villages du département de Dosso dans la région de Dosso** |
| Acheteur | **MCA-Niger** |
| Publiée le | 1. **Avril 2023**
 |

**AU LIEU DE :**

## ANNEXE B : BORDEREAU DES PRIX DES TRAVAUX ET QUANTITE

**Demande de Cotations Réf : N°** **IR/RMA/4/Shop/463/23**

**Titre du Marché : « Travaux de réhabilitation de cent (100) poulaillers dans cinq (5) villages du département de Dosso »**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIX N°** | **DESCRIPTION** | **Unité de mesure** | **Quantité, par poulailler** | **Prix Unitaire par poulailler** | **Montant total par site en FCFA** |
| 1 | Installation, mise en œuvre et repliement suivant le **point b)** du Cahier de charges | Forfait | 1 | Fft |  |
| 2 | Grillage à augmenter suivant le **point c)** du Cahier de charges | m² | 20 |  |  |
| 3 | Rehaussement de la maçonnerie en Agglo creux de 15\*20\*40 suivant **point c)** du Cahier de charges | m² | **4.2** |  |  |
| 4 | Tube carré de 50 pour le cadre suivant point c) du Cahier de charges | Unité | 13 |  |  |
| 5 | Charpente couverture y compris toutes suggestions suivant **point c)** du Cahier de charges | m ² | 20 |  |  |
| **Montant total HT/HD pour 1 poulailler** |  |
| **Montant Total HT/HD pour 100 poulaillers** |  |

**LIRE :**

**Demande de Cotations No : Réf : N°** **IR/RMA/4/Shop/463/23**

**Titre du Marché : « Travaux de réhabilitation de cent (100) poulaillers dans cinq (5) villages du département de Dosso »**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **DESCRIPTION** | **Unité de mesure** | **Quantité, par poulailler** | **Prix Unitaire par poulailler** | **Montant total en FCFA** |
| 1 | Installation, mise en œuvre et repliement suivant le **point b)** du Cahier de charges | Forfait | 1 | Fft |  |
| 2 | Grillage à augmenter suivant le **point c)** du Cahier de charges | m² | 20 |  |  |
| 3 | Rehaussement de la maçonnerie en Agglo creux de 15\*20\*40 suivant **point c)** du Cahier de charges | m² | **14.2** |  |  |
| 4 | Tube carré de 50 pour le cadre suivant point c) du Cahier de charges | Unité | 13 |  |  |
| 5 | Charpente couverture y compris toutes suggestions suivant **point c)** du Cahier de charges | m ² | 20 |  |  |
| **Montant total HT/HD pour 1 poulailler** |  |
| **Montant Total HT/HD pour 100 poulaillers** |  |

**ANNEXE D : CAHIER DE CHARGES**

**SPÉCIFICATIONS DES TRAVAUX ET DESSINS**

**AU LIEU DE :**

1. **Description des travaux pour chaque poulailler**

| **Travaux** | **Description** |
| --- | --- |
| Maçonneries | Maçonneries en agglos creux de 15 cm en ciments creux ou pleins, en béton homogène, non armé, de granulats divers et de fabrication artisanale ou industrielle |

**LIRE :**

| **Travaux** | **Description** |
| --- | --- |
| Maçonneries | * Maçonneries en agglos creux de 15 cm en ciments creux ou pleins, en béton homogène, non armé, de granulats divers et de fabrication artisanale ou industrielle, le rehaussement de la maçonnerie en agglo creux de 15\*20\*40 portera une pose de brique +liant sur 4 m du côté Sud et Nord et 0,26 de hauteur pour chacun des deux côtés ;
* Le rehaussement de la maçonnerie côté Est et Ouest sera d’une hauteur de 2,6 mètres suivant la forme de la charpente et une largeur de 3 mètres moins les deux poses déjà réalisées.
 |

**LE RESTE SANS CHANGEMENT**

Fait à Niamey, le 11 mai 2023

La Direction de la Passation des Marchés de MCA-Niger