**Annexe A.1. Lettre de Soumission de la Cotation**

 Date : xxx juin 2023

**Demande de Cotations N°ADM/41/NCS/515/23**

**Titre du Marché : Confection et installation de panneaux de visibilité de projets de MCA-Niger**

A l’attention du Directeur Général du MCA Niger

S/C de l’Agence de Passation des Marchés

Boulevard Mali Béro en face du Lycée Bosso, 2ème Etage

Niamey Niger

Mesdames et/ou Messieurs,

 Après avoir examiné le Dossier de Demande de Cotations dont nous accusons ici officiellement réception, nous, soussignés, offrons **les services relatifs à la confection et installation de panneaux de visibilité.,** conformément à la Demande de Cotations et pour la somme de [***prix total de l’Offre en Francs CFA*** ***Hors Taxe / Hors Douane en chiffres et en lettres***] ou autres montants énumérés au Bordereau des Prix ci-joint et qui fait partie de la présente Cotation.

Nous nous engageons, si notre Cotation est acceptée, à livrer les Services selon les dispositions précisées dans le Calendrier d’exécution des Services.

 Nous nous engageons sur les termes de cette Cotation pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date fixée pour l’ouverture des plis, telle que stipulée dans la Lettre de Demande de Cotations ; la Cotation continuera à nous engager et pourra être acceptée à tout moment avant la fin de cette période.

 Jusqu’à ce qu’un Bon de Commande en bonne et due forme soit préparé et signé, la présente Cotation complétée par votre acceptation écrite et la notification d’attribution du marché, constituera un Bon de Commande nous obligeant réciproquement.

(Date)

[Signature] [Titre]

Dûment autorisé à signer une Offre pour et au nom de :

**Adresse email et numéro de téléphone** : …………………………………..

**Annexe A.2 : Bordereau** **des Prix des Services**

**Demande de Cotations N° : ADM/41/NCS/515/23**

**Titre du Marché :** **Production et installation de panneaux de visibilité de projets de MCA-Niger**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ref** | **Description des Services *(ajouter Biens connexes si applicable*)** | **UM** | **Quantité** | **Prix unitaire****total****(Hors Taxe / Hors Douane)****A remplir par le Soumissionnaire** | ***Prix total******(Hors Taxe / Hors Douane)*****A remplir par le Soumissionnaire** |
| 1 | RN7 panneaux de visibilité | Panneau | 10 |  |  |
| 2 | RN35 panneaux de visibilité | Panneau | 8 |  |  |
| 3 | RRS panneaux de visibilité | Panneau | 6 |  |  |
| 4 | Konni panneaux de visibilité | Panneau | 15 |  |  |
| 5 | Dosso (SK) panneaux de visibilité  | Panneau | 5 |  |  |
| 6 | Sites périmètres irrigués Maradi | Panneau | 9 |  |  |
| 7 | GRN panneaux de visibilité | Panneau | 65 |  |  |
| 8 | Subventions (Maradi) panneaux de visibilité | Panneau | 20 |  |  |
| 9 | Marchés à bétail et corridors  | Panneau | 29 |  |  |

 **Total en lettres : ……………………………………………………………… francs CFA Hors Taxes.**

1. Les coûts proposés sont **hors TVA et toutes autres taxes applicables**.
2. La devise utilisée est **le Franc CFA**.
3. “Jour” s’entend “Jour calendaire” et une semaine comprend 7 jours.
4. Nous signerons le Bon de Commande émis par MCA-Niger dans un délai maximum de **trois (03) jours ouvrables à compter de sa réception**.
5. Nos prix mentionnés ci-dessus comprennent **tous les frais nécessaires à l’exécution** du marché conformément aux spécifications techniques et autres exigences de cette Demande de Cotation.
6. Notre Offre est valide pour **une période de 90 jours calendaires à compter de la date limite de dépôt des Offres.**

 **Date : Signature du personnel habilité à représenter le Prestataire de Services :**

**Annexe A.3 : Calendrier de Prestation des Services**

**Demande de Cotations N° : ADM/41/NCS/515/23**

**Titre du Marché : Production et installation de panneaux de visibilité de projets de MCA-Niger**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ref** | **Description** | **Date (s) d’exécution des Services demandées** | **Lieux où les Services doivent être exécutés** | **Date (s) d’exécution des Services proposées****A remplir par le Soumissionnaire** | **Lieu où les Services seront exécutés** **A remplir par le Soumissionnaire** |
|  | RN7 panneaux de visibilité | **Soixante (60) jours Calendaires à compter de la réception du Bon de Commande**  | **Aux lieux indiqués en annexe 4** |  |  |
|  | RN35 panneaux de visibilité |
|  | RRS panneaux de visibilité |
|  | Konni panneaux de visibilité |
|  | Dosso (SK) panneaux de visibilité  |
|  | Sites périmètres irrigués Maradi |
|  | GRN panneaux de visibilité |
|  | Subventions (Maradi) panneaux de visibilité |
|  | Marchés à bétail et corridors  |

« Jour » s’entend « Jour calendaire » et une semaine comprend 7 jours.

**Date : Signature du personnel habilité à représenter le Prestataire de Services :**

## Annexe A.4 : La Description des Services Requis et Etendue de la Prestation

**Production et installation de panneaux de visibilité de projets de MCA-Niger**

1. **Besoins en panneaux de visibilité pour les différentes réalisations**

| **N°** | **Désignation** | **SPECIFICATIONS (caractéristiques)** | **Quantité** | **Message sur panneaux** | **LIEUX** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  **RN7 panneaux de visibilité**  | Panneaux en aluminium en reflecto. **Dimension** : 304 x 166 cm, **Hauteur** entre le sol et le début de du panneau, 2,5 m **Pose** : en béton armé à 2 m de la chaussée | 10 | La réhabilitation du tronçon (**Dosso-Bella2**) de la RN7 a été financée par le peuple américain.Avec 2 logis de MCA-Niger et MCC sur fond blanc. | **Dosso - Bella** |
| 2 |  **RN35 panneaux de visibilité**  | Panneaux aluminium en reflecto. **Dimension:** 304 x 166 cm**Hauteur** entre le sol et le début de du panneau, 2,5 m**Pose** : en béton armé à 2 m de la chaussée | 8 | La réhabilitation de la RN35 (**Margou-Gaya**, 179 km) a été financée par le peuple américain. | **Margou-Gaya** |
| 3 |  **RRS panneaux de visibilité**  | Panneaux aluminium en reflecto. **Dimension:** 304 x 166 cm**Hauteur** entre le sol et le début de du panneau, 2,5 m**Pose** : en béton armé à 2 m de la chaussée | 6 | La réhabilitation de la Route de Sambéra (37 km) a été financée par le peuple américain. | **Guitodo - Sambera** |
| 4 |  **Konni panneaux de visibilité**  | Panneaux aluminium en reflecto. **Dimension:** 304 x 166 cm**Hauteur** entre le sol et le début de du panneau, 2,5 m**Pose** : en béton armé à 2 m des canaux et sur le périmètre | 15 | La réhabilitation du Périmètre irrigué de Konni a été financée par le peuple américain. | **Sur le périmètre de Konni** |
| 5 |  **Sia Kouanza (Dosso) panneaux de visibilité**  | Panneaux aluminium en reflecto. **Dimension:** 304 x 166 cm**Hauteur** entre le sol et le début de du panneau, 2,5 m**Pose** : en béton armé à 2 m des sites | 5 | La réalisation de ce site de petite irrigation a été financée par le peuple américain.  | **Sia-Kouanza** |
| 6 |  **Sites périmètres irrigués Maradi**  | Panneaux aluminium en reflecto. **Dimension:** 304 x 166 cm**Hauteur** entre le sol et le début de du panneau, 2,5 m**Pose** : en béton armé à 2 m des sites | 9 | La réalisation de ce site de petite irrigation a été financée par le peuple américain. | **Maradi** |
| 7 |  **GRN panneaux de visibilité**  | Panneaux aluminium en reflecto. **Dimension**: 304 x 166 cm**Hauteur** entre le sol et le début de du panneau, 2,5 m**Pose** : en béton armé à 2 m des sites | 65 | Ce site de récupération de terres dégradées a été réalisé grâce à un financement du peuple américain. | **Maradi, Dosso, Tillaberi** |
| 8 |  **Subventions (Maradi) panneaux de visibilité**  | Panneaux aluminium en reflecto. **Dimension:** 304 x 166 cm**Hauteur** entre le sol et le début du panneau, 2,5 m**Pose** : en béton armé à 2 m des sites | 20 | Ce projet (nom à préciser) a été réalisé grâce à un financement du peuple américain. | **Maradi** |
| 9 |  **Marchés à bétail et corridors**  | Panneaux aluminium en reflecto. **Dimension :** 304 x 166 cm**Hauteur** entre le sol et le début de du panneau, 2,5 m**Pose** : en béton armé à 2 m des sites | 29 | Le marché à bétail de … (nom à préciser) a été réalisé grâce à un financement du peuple américain. | ***Liste des 17 Marchés à bétail****:* **1 Wankama ;****2. Hamdalaye ;****3. Ouna ;****4. Tanda ;****5. Fadama ;****6. Kargui Bangou ;****7. Batako ;****8. Abalak ;****9. Tabalak ;****10. Ibohamane ;****11. Ourno ;****12. Gabi ;****13. Guidan Roumdji ;****14. Oursena ;****15. Dakoro ;****16. Dan Koulou ;****17. Kara Maradi****Corridors****1-Kouré : sur la piste rurale Kouré-Dantchandou****2- Dantchandou près la station de pompage Bazanga Bangou****3- Simiri : près la station de pompage de Guirbi Iye****4-Guidan Rounmdji à l’entrée de la ville****5- Adjékoria à l’entrée de la ville****6- Dakoro à l’entrée de la ville****7- Karguibangou****8-Ouna****9-Mokko****10-Abalak****11- Tabalak****12- Ibohamane****13-Ourno** |

***NB : Les messages sur les panneaux seront fournis par l’équipe Communication de MCA-Niger.***

# *🡪 la technique utilisée sera la sérigraphie.*

# *(A signer avec mention « Lu et Accepté » en manuscrite)*